线型感温火灾探测器-专用磁性卡具D型

缆式线型感温火灾探测器专用磁性卡具可广泛应用于电厂、钢厂、矿场、铝厂、石油化工、变电站、配电盘、油罐等场所的电缆沟、桥架、隧道、变压器、大型油罐、电缆桥架、输送带等钢铁材料结构的缆式线型感温火灾探测器的安装固定。

1、感温电缆磁性卡具，可完全满足所有品牌缆式线型感温火灾探测器的感温电缆部分的安装要求。

2、感温电缆磁性卡具在安装使用时，无需焊接固定架、无需打孔，采用强磁固定，安装方便，省时省力。

3、感温电缆磁性卡具解决了以往施工进度慢，劳动强度大的问题，使用方便、快捷。可加快施工速度，且方便后期检修，有效减少了日常维护更换动力电缆过程中对感温电缆造成的意外损坏。

4、感温电缆磁性卡具可直接与被保护物接触，其热传导系数高，不会影响到感温电缆的灵敏度。安装在室外设备上时，可防腐烛、抗老化。